Product program / Wireless / Receiver / Module

WT-5810   C07ER

UHF TOA Space Diversity Empfänger mit PLL Synthesizer, 16 einstellbare Kanäle, bis zu 16 intermodulationsfreie Frequenzen für gleichzeitige störungsfreie Übertragung mehrerer Funkmikrofone, Tischgerät, frontseitiger Einschalter, Pegelsteller, HF-Squelch Regler, 2 integrierte Stabantennen, Audio-Ausgänge symmetrisch über XLR-Buchse und unsymmetrisch über Klinkenbuchse, Mischeingang über Klinkenbuchse, Batterie-Statusanzeige des empfangenen Funkmikrofons, Kennsignalsystem zur Vermeidung von Störgeräuschen in hochfrequenztechnisch schwieriger Umgebung bei abgeschaltetem Funkmikrofon, Anschluss eines PCs zur Änderung der am Empfänger einstellbaren Trägerfrequenzen aus 1401, bzw. 1441 möglichen Frequenzen, mit externem Netzgerät.
  Frequenzbereich: 794 - 865 MHz (UHF)
Kanäle: 16
Dynamikbereich: &gt;104 dB (IHF-A)
Hochpegelausgang: 1x Klinke 6,3 mm, -20dBV
Mikrofonpegelausgang: 1x XLR, -60 dBV
Squelch-System: 2-fach
Rauschsperre (HF-Squelch): einstellbar 18 – 40 dBµV
Spannungsversorgung: 230V~ mit Steckernetzteil
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: WT-5810