Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1022   Y

Le Distributeur de Signal (en option) doit être utilisé pour augmenter le nombre d'Émetteurs / Récepteurs Infrarouges qui ne doivent pas dépasser 16 Émetteurs / Récepteurs Infrarouges. Les distributeurs doivent faciliter la configuration 1 x 2 Plage de transmission : 1,6-1000 MHz (Sauf 50-70 MHz) Atténuation : 4,5 dB (+/- 3 dB) Impédance : 75 ohms Dimensions (L x H x P) : 75 x 122 x 34 mm Poids : 105 g