Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1022   Y

Signaalverdelers (optioneel) worden gebruikt om het aantal infraroodzenders/ontvangers uit te breiden, die niet meer dan 16 infraroodzenders/ontvangers mogen bevatten. De Distributeurs zullen 1 x 2 configuraties mogelijk maken 
Zendbereik: 1,6-1000 MHz 
(met uitzondering van 50-70 MHz) 
Vermindering: 4,5 dB (+/- 3 dB)
Impedantie: 75 ohm
Afmetingen (B x H x D): 75 x 122 x 34 mm
Gewicht: 105 g