Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1022   Y

Dystrybutor sygnału (opcjonalnie) powinien być wykorzystywany do zwiększenia liczby nadajników/odbiorników podczerwieni, która nie powinna przekraczać 16 nadajników/odbiorników podczerwieni. Dystrybutorzy ułatwiają konfigurację 1 x 2 
Zasięg transmisji: 1.6-1000 MHz 
(z wyłączeniem 50-70 MHz) 
Tłumienie: 4.5 dB (+/- 3 dB)
Impedancja: 75 omów
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 75 x 122 x 34 mm
Waga: 105 g