Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1024   Y

Los distribuidores de señal (opcional) se utilizarán para ampliar el número de unidades de transmisor/receptor de infrarrojos, que no excederá de 16 unidades de transmisor/receptor de infrarrojos. Los Distribuidores facilitarán las configuraciones 1 x 4. 
Rango de transmisión: 1,6-1000 MHz 
(excluyendo 50-70 MHz) 
Atenuación: 8,5 dB (+/- 3 dB)
Dimensiones (An x Al x Pr): 75 x 122 x 34 mm
Peso: 120 g