Product program / Wireless / Antenna distributor

YW-1024   Y

Распределители сигналов (опционально) используются для увеличения количества ИК-передатчиков/приемников, которое не должно превышать 16 единиц ИК-передатчика/приемника. Распределители поддерживают конфигурацию 1 x 4. 
Диапазон передачи: 1,6 - 1000 МГц 
(кроме 50-70 МГц) 
Затухание: 8,5 дБ (+/- 3 дБ)
Размеры (Ш x В x Г): 75 x 122 x 34 мм
Вес: 120 г