Product program / Wireless / Antenna

YW-4500

Aktive UHF-Dipolantenne zur Wandbefestigung mit integriertem Verstärker, Dämpfungsumschalter frontseitig
  Anschlussimpedanz: 75 Ohm
Verstärkung: min. 8 dB
Dämpfung schaltbar: 0, 10, 20 dB
Gewicht: 300g
  Fabrikat: TOA
Typ: YW-4500