Product program / Accessories / Remote Control Panel

ZM-9011

ZM-9011 to wyniesiony moduł sterowania przeznaczony do pracy z mikserem M-9000M2. Wyposażony jest w 4 przyciski wraz z diodami LED sygnalizującymi ich użycie. Moduł umożliwia realizację takich funkcji jak: przywoływani scen, włączanie/wyłączanie kanałów, zmianę poziomu wzmocnienia w torze itd.
Źródło zasilania: 24 V DC (dostarczana z modułu RC-001T)
Pobór natężenia: Maksymalnie 40 mA
Terminal: Wypinany blok 10-pinowy
Rodzaj okablowania: Ekranowany kabel CPEV, bądź skrętka CAT5-STP
Operatory: 4 przyciski
Wskaźniki: 4 diody sygnalizujące włączenie przycisku
Zakres temperatury pracy: Od -0° do +40°C (32 - 104°F)
Zakres wilgotności pracy: Od 35% do 80% RH. 
Wykończenie: Panel stalowy wykończony białą farbą
Wymiary: 72 (w) x 127 (h) x 49.5&nbsp; (d) mm&nbsp; 
Waga: 160 g
Akcesoria: Wtyczka 10-pin
Komplet śrub montażowych
Producent: TOA
Model: ZM-9011