Product program / Accessories / Remote Control Panel

ZM-9012

ZM-9012 to wyniesiony moduł sterowania przeznaczony do pracy z  mikserem M-9000M2. Wyposażony jest w pojedynczy potencjometr poziomu  wraz z 7-segmentowym wskaźnikiem LED, który wskazuje poziom w torze. 
Źródło zasilania: 24 V DC (dostarczana z modułu RC-001T)
Pobór natężenia: Maksymalnie 40 mA
Terminal: Wypinany blok 10-pinowy
Rodzaj okablowania: Ekranowany kabel CPEV, bądź skrętka CAT5-STP
Operatory: 1 potencjometr
Wskaźniki: 7-diodowy wskaźnik ustawionego poziomu
Zakres temperatury pracy: Od -0° do +40°C (32 - 104°F)
Zakres wilgotności pracy: Od 35% do 80% RH. 
Wykończenie: Panel stalowy wykończony białą farbą
Wymiary: 72 (w) x 117 (h) x 57.5&nbsp; (d) mm&nbsp; 
Waga: 160 g
Akcesoria: Wtyczka 10-pin
Komplet śrub montażowych
Producent: TOA
Model: ZM-9012